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A. 
Objetivos
El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto establecer los requerimientos necesarios, operativos y de seguridad, para el servicio de mantenimiento de Acondicionamiento de Aire en los diferentes predios del Ente, durante seis meses.
B. Alcance
[bookmark: _Hlk199148292]01 SEDE ENAPRO - Av. Belgrano 341
02 TERMINAL FLUVIAL - Los Inmigrantes 410
C. Situación
Los predios previamente mencionados cuentan con un mantenimiento regular a demanda. En gral. son equipos Split, o Piso Techo.
D. Descripción general de los trabajos
D.1. [bookmark: _Hlk199251312]Reparación e instalación de Equipos. 
D.1.1. Considerar presupuestar mantenimientos e Instalaciones, sin uso de elevadores o andamios.
D.2. Control de Equipos.
D.2.1. En forma proactiva, se pedirá proveer prácticas para la optimización energética en los Aires
D.2.2. Circuitos Frigoríficos: 
D.2.2.1. Control de carga y fuga de refrigerante
D.2.2.2. Verificación de Elementos de expansión
D.2.3. Compresores: 
D.2.3.1. Control y medición de Presiones
D.2.3.2. Control de Borneras y consumos eléctricos
D.2.3.3. Control de Presostatos y niveles de aceite
D.2.3.4. Regulación de Presostato
D.2.4. Tableros Eléctricos: 
D.2.4.1. Plaquetas
D.2.4.2. Control de Funcionamiento de componentes
D.2.4.3. Medición y Limpieza de los mismos
D.2.5. Gabinetes: 
D.2.5.1. Control de Vibración y Condensación
D.2.5.2. Aislamiento de Cañerías
D.2.6. Limpieza de Filtros de Aire, Desagües y Bandejas de Desagües
D.2.7. Limpieza de Serpentinas a Unidades Condensadoras
D.2.8. Provisión y Cambio de filtros de aire a equipos centrales
D.2.9. La Contratista deberá realizar los servicios necesarios para preservar el normal funcionamiento y operatividad de los Acondicionadores de Aire objeto del SERVICIO, cuando se demande su participación
D.3. Condiciones.
D.3.1. El Servicio debe responder ante Urgencias y Fallas
D.3.2. El Proveedor deberá crear una lista de Materiales y Repuestos que habitualmente se utilizan, con la marca y modelo correspondiente, y cantidades anuales de uso. El Servicio no contempla la provisión de dichos materiales ni de Repuestos. 
D.3.3. Los Trabajos a realizar tendrán una Garantía de tres (3) meses posteriores a la realización del mismo. 
D.4. Alcance del Costeo de Servicios
D.4.1. Los servicios serán planificado contra demanda. Es decir, se pide en esta ETC, presupuestar costo por trabajo, o mano de obra, pero no un canon mensualizado. 
D.4.2. Se deberá Presupuestar por cada ítem de Reparación (D.1), a saber: 
D.4.2.1. Instalación Estándar de Equipos, de 2.000 a 18.000 Frigorías
D.4.2.2. Pre-instalación estandar (cañerías aisladas, cable y caja embutidas)
D.4.2.3. Montaje split sobre pre-instalación
D.4.2.4. Desinstalación de A. Acond. hasta 6000 fg
a. Incluir un item de desinstalación, limpieza y mantenimiento
D.4.2.5. Desinstalación de A. Acond. De mas de 6000 fg
a. Incluir un item de desinstalación, limpieza y mantenimiento
D.4.2.6. Limpieza y Mantenimiento de equipo sin desinstalar
D.4.2.7. Visita técnica de diagnóstico y presupuesto
D.4.2.8. Detección, reparación y carga de refrigerante
D.4.2.9. Recambio de Capacitor
D.4.2.10. Recambio de Motocompresor
D.4.2.11. Recambio de Placa Lógica
D.4.3. y por el ítem completo denominado control de equipo ( D.2)
D.4.4. Se incluirán también:
a. Costo de Urgencia Activa: Presentarse en el Lugar en 2 horas máximo
b. Costo de Urgencia Pasiva: Presentarse un Fin de semana o en horario nocturno
D.4.4.2. Se considerará al momento de la adjudicación si se presenta un presario de Materiales de uso habitual, tales como kits de instalación para distintos tipos de Split, materiales de mantenimientos varios, etc
D.5. Servicios Eventuales Planificados
D.5.1. Dos veces por Año, se Planificará una revisión de Temporada de los equipos, considerando los controles indicados en D.2
D.6. Seguridad
Para este trabajo se deberá prestar extrema atención a las Normas de Seguridad, así como también los elementos de protección personal.
Cualquier intervención eléctrica solo podrá ser realizada por un matriculado
D.7. Consultas y visitas 
Se deberá coordinar previamente el cronograma de visitas a cada predio.
Contactar a:
· Gerardo Lleset: 3416650791 / glleset@enapro.com.ar
E. Documentación que integrará la oferta
El oferente deberá completar la siguiente documentación:
E.1. Aceptación de la ETC
E.2. Presupuesto separado por los siguientes ítems indicados
F. Mantenimiento de las propuestas
Se deberá aclarar en la Propuesta, el tiempo que se mantendrá la misma.
G. Programación de las tareas
G.1. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 hs a 15 hs, excepto que por razones excepcionales se deba acordar algún otro horario o día especial. 
G.2. ENAPRO, puede suspender las actividades, cuando por razones inherentes a las actividades así lo requiera. Esto no debería ser causal de ningún costo extra para ENAPRO.
G.3. ENAPRO verificará la ejecución de los trabajos, y podrá aceptarlos o rechazarlos según su juicio.
G.4. El Contratista deberá incluir supervisión técnica y de seguridad, si lo entendiera necesario.
H. Presentación de Resultados
H.1. [bookmark: _Hlk199227941]La conformidad de trabajo culminado se dará por completado mediante la previa inspección y supervisión del responsable de ENAPRO.
I. Forma de pago
I.1. El Pago se harán por cada demanda, considerando los precios determinados en este presupuesto
I.2. Los cambios de costo del Servicio, solo se evaluarán cada 3 meses, asociado a cambios del IPC
I.3. Este Preciario, tendrá una validez de seis meses
J. Responsabilidad por daños a personas y/o propiedades
El Adjudicatario será responsable por todos los daños y perjuicios que como consecuencia y/o en ocasión de los trabajos contratados, se ocasionen a personas o terceros, cosas y bienes, sean propias o de terceros.
K. De las obligaciones del Contratista
ENAPRO en su conjunto, y el Contratista, reconocen que no existe relación o vinculación laboral alguna entre ellas, quedando sobreentendido que los empleados, dependientes y cualquier otro personal y/o franquiciado y/o agente de estos que posea actualmente o se incorpore en el futuro no podrán ser nunca considerados empleados de la otra parte, siendo exclusivamente a cargo de cada una de estas el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, convenios, acuerdos de trabajo, leyes previsionales y de seguridad social, enfermedades y accidentes de trabajo.
L. Garantías
Indicar en la propuesta los plazos de garantías por el servicio.
M. Rescisión del servicio
ENAPRO, podrá rescindir sin más el servicio, invocando justa causa entre ellos:
a) Violación por el adjudicatario de la presente ETC.
b) Abandono de las tareas y/o cesación de los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días sin que medien causas de fuerza mayor debidamente acreditada.
c) Por incapacidad, concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial o fallecimiento del adjudicatario.
d)  Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal propio y/o del ENAPRO.
e) Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de los servicios brindados.
N. [bookmark: _Hlk165296225]Documentación, Seguridad y Generalidades
N.1. Se deberá cumplimentar toda Norma Nacional, Provincial o municipal respecto a Seguridad, principalmente Programa de Seguridad según Res. SRT 51/97 aprobado por la ART y el correspondiente Aviso de Inicio de Obra. En el caso de no ser necesario por el Tipo de Obra o Servicio, se deberá presentar un Procedimiento de Trabajo Seguro, o similar.
N.2. Se deberá cumplimentar toda la Documentación exigida por ENAPRO para el Ingreso de Contratistas, según el Procedimiento PS.002 y Anexo PS.002.
N.2.1. Esta información debe remitirse a:
Gerardo Lleset: glleset@enapro.com.ar
Marcio Addamo: maddamo@enapro.com.ar
N.3. El Contratista deberá firmar en Consentimiento las Normas de Seguridad de Contratistas, PS.001.
N.4. Los trabajos podrán ser paralizados, en todo momento, por emergencias o por detección de anomalías de seguridad que atenten contra la integridad de las personas e instalaciones sin que esto represente costo adicional alguno para ENAPRO.
N.5. El Contratista deberá proveer a su personal de equipos de seguridad (zapatos de seguridad, guantes, cascos, arneses, antiparras, etc.) y ropa de trabajo acordes a las tareas desarrollada, esta última, siempre que sea posible, deberá contar con rasgos característicos (por ejemplo, color, logotipo, diseño) que puedan permitir fácil e inequívoca identificación del trabajador como perteneciente a dicho contratista. Será responsable de iguales condiciones a las mencionadas para sus subcontratistas.
N.6. El Adjudicatario será considerado Contratista Principal y se delegará en él la coordinación de seguridad.
N.7. Todo personal que participe de la ejecución de las tareas deberá demostrar condiciones de idoneidad y destrezas necesarias para llevar a cabo los trabajos enunciados.
N.8. La oficina de SAC podrá ordenar el retiro de todo personal que se demostrare incompetente y/o que por mala conducta perjudique la buena marcha de los trabajos.
N.9. Si fuera necesaria la realización de operaciones molestas, ruidosas o que precisen la aportación de medios que interfieran en el normal desarrollo de la actividad del inmueble, las mismas podrán programarse, incluyendo su realización fuera del horario laboral, o en sábados o festivos.
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