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A. 
Objetivos 
La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requerimientos para realizar la colocación de cortinas en el lado este y oeste de Salón Terrazas de la Terminal Fluvial de Rosario.

B. Alcance
Incluirá el lado este y oeste del Salón Terrazas. 
 
C. Situación
En la actualidad el espacio cuenta con cortinas negras aterciopeladas, confeccionadas con frunce simple y colocadas sobre un sistema de riel. Las mismas serán previamente retiradas de ser necesario. 

D. Descripción Gral. De los trabajos

D.1. Inicialmente se evaluará la posibilidad de reutilizar las cortinas existentes, incorporando una segunda tela que asegure una total opacidad y evite el paso de la luz. 
D.2. En caso de no optarse por esta alternativa, se analizará la sustitución por una nueva solución que contemple cortinas con sistema de riel y tela black out en color blanco o gris, de composición que garantice el bloqueo total de la luz, con frunce de un pico, considerando además la opción de complementar el conjunto con una tela adicional superpuesta que aporte una terminación estética acorde al espacio.
D.3. En todos los casos se procederá a solicitar cotización de las 3 alternativas mencionadas, así como a considerar propuestas superadoras que el proveedor pueda sugerir.
D.4. La superficie vidriada a cubrir se distribuye de la siguiente manera: sobre el frente oeste se requiere una cortina de 40 metros lineales por 3 metros de alto, sobre el frente este una cortina de 41 metros lineales por 3 metros de alto y en el sector del ingreso una cortina de 5 metros lineales por 4 metros de alto.
D.5. Las cortinas deberán presentar alta durabilidad, ser ignífugas y no registrar fallas en su funcionamiento.
D.6 Deberá visitarse el lugar, para realizar el cómputo de la superficie a cubrir.

E. Consultas y visitas de obra:
Se podrá realizar visita si se cree necesario. Para dicha visita contactar a:
· Gerardo Lleset: 3416650791
· Ana Laura Belluccini: 3472625224

F. 	Documentación que integrará la oferta:
El oferente deberá completar la siguiente documentación:

F.1. Aceptación de esta ETC, con la propuesta de medios para realizar la tarea
F.2. Propuesta económica en Pesos, separando en la misma costos de Mano de obra y Materiales. 
F.3. Cronograma tentativo de obras.
F.4. Detalle de garantía de trabajos
F.5. Muestrario de telas a colocar. 

G. Mantenimiento de las propuestas:
Se deberá aclarar en la Propuesta, el tiempo que se mantendrá la misma 

H. Adjudicación del Servicio:
ENAPRO se reserva la posibilidad de parcializar esta ETC en uno o varios oferentes

I. Programación de las tareas:
I.1. El adjudicatario deberá informar cronograma tentativo de Obra   detallando en el mismo el plazo de ejecución de las tareas. 
I.2. El horario de trabajo es de Lunes a Viernes de 8 -17, excepto que por las razones de la obra/servicio, se pueda acordar algún otro horario. 
I.3. Se deberá programar las actividades para impactar en la menor manera posible con el normal funcionamiento de la TF.
I.4. TF – ENAPRO, puede suspender las actividades, cuando por razones inherentes a las actividades de TF, así lo requiera. Esto no debería ser causal de ningún extracosto para ENAPRO
I.5. Seguridad, Ambiente y Conservación (SAC) verificará la ejecución de los trabajos, y podrá aceptarlos o rechazarlos según su juicio.
I.6. Los costos de aquellos trabajos que se deban realizar nuevamente por vicios o deficiencias de la provisión original serán absorbidos totalmente por el Contratista en cuanto a horas trabajadas y a materiales empleados.
I.7. El Contratista deberá incluir supervisión técnica y de seguridad, si lo entendiera necesario. 

J. Presentación de Resultados	
J.1. NA

K. Forma de pago: 
La propuesta, debe indicar anticipo, y formas de pagos.
Como marco general se contemplan anticipos hasta el 40% del valor de la obra y/o servicio, dependiendo del mismo. Para obras/ servicios de menos  de 45 días, el resto se paga con el Conforme de finalización. Para Obras mas extensas, se paga por certificado. 
Solo se considerarán ajustes por CAC, para obras de mas de 45 días

L. Responsabilidad por daños a personas y/o propiedades:
El adjudicatario será responsable por todos los daños y perjuicios que como consecuencia y/o en ocasión de los trabajos contratados, se ocasionen a personas de FT o terceros, cosas y bienes, sean propias o de terceros.

M. De las obligaciones del Contratista:
ENAPRO en su conjunto, y el contratista, reconocen que no existe relación o vinculación laboral alguna entre ellas, quedando sobreentendido que los empleados, dependientes y cualquier otro personal y/o franquiciado y/o agente de estos que posea actualmente o se incorpore en el futuro no podrán ser nunca considerados empleados de la otra parte, siendo exclusivamente a cargo de cada una de estas el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, convenios, acuerdos de trabajo, leyes previsionales y de seguridad social, enfermedades y accidentes de trabajo.- 

N. Garantías
Indicar en la propuesta los plazos de garantías del servicio

O. Rescisión del servicio: 
ENAPRO, podrá rescindir sin más el servicio, invocando justa causa entre ellos:

a) Violación por el adjudicatario de la presente ETC
b) Abandono de las tareas y/o cesación de los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días sin que medien causas de fuerza mayor debidamente acreditada.
c) Por incapacidad, concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial o fallecimiento del adjudicatario.
d)  Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal propio y/o del ENAPRO
e) Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de los servicios brindados.

P. Documentación, Seguridad y Generalidades:
P.1. Se deberá cumplimentar toda Norma Nacional, Provincial o municipal respecto a Seguridad, principalmente Programa de Seguridad según Res. SRT 51/97 aprobado por la ART y el correspondiente Aviso de Inicio de Obra. En el caso de no ser necesario por el Tipo de Obra o Servicio, se deberá presentar un Procedimiento de Trabajo Seguro, o similar
P.2. Se deberá cumplimentar toda la Documentación exigida por ENAPRO para el Ingreso de Contratistas, según el Procedimiento PS.002. 
P.2.1. Esta información debe remitirse a: 
Gerardo Lleset: glleset@enapro.com.ar
[bookmark: _Hlk196123271]Marcio Addamo: maddamo@enapro.com.ar


P.3. El Contratista deberá firmar en Consentimiento las Normas de Seguridad de Contratistas, PS.001.
P.4. Los trabajos de obra podrán ser paralizados, en todo momento, por emergencias o por detección de anomalías de seguridad que atenten contra la integridad de las personas e instalaciones sin que esto represente costo adicional alguno para ENAPRO 
P.5. El Contratista deberá proveer a su personal de equipos de seguridad (zapatos de seguridad, guantes, cascos, arneses, antiparras, etc.) y ropa de trabajo acordes a los riesgos de tarea desarrollada, esta última, siempre que sea posible, deberá contar con rasgos característicos (por ejemplo color, logotipo, diseño) que puedan permitir fácil e inequívoca identificación del trabajador como perteneciente a dicho contratista. Será responsable de iguales condiciones a las mencionadas para sus subcontratistas.
P.6. El adjudicatario será considerado Contratista Principal y se delegará en él la coordinación de seguridad en obra.
P.7. Todo personal que participe de la ejecución de la obra deberá demostrar condiciones de idoneidad y destrezas necesarias para llevar a cabo los trabajos enunciados.
P.8. La oficina de SAC podrá ordenar el retiro de la obra a todo personal que se demostrare incompetente y/o que por mala conducta perjudique la buena marcha de los trabajos.
P.9. Si fuera necesaria la realización de operaciones molestas, ruidosas o que precisen la aportación de medios que interfieran en el normal desarrollo de la actividad del inmueble, las mismas podrán  programarse, incluyendo su realización fuera del horario laboral, o en sábados o festivos.
P.10. En el caso de trabajos eléctricos, o gas, el personal que efectué dicha tarea, deberá ser un matriculado para tal fin. A la hora de prestar servicio dicha matrícula deberá estar vigente. En caso de que el adjudicatario no cuente con personal especializado al momento de la solicitud de dichos trabajos, la misma deberá subcontratarlo, sin que esto represente coste adicional para el ENAPRO, debiendo el mismo asumirlas como propias.
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